### 背景地図(B)

#### タイル地図を開く シームレス空中写真 地理院地図のシームレス空中写真を表示します。 画像データを保存する 国土地理院のサーバーからダウンロードした画像データをローカルディスクに保存します。 オフラインで使用する （保存した画像データだけを表示します） インターネットに接続できない環境で使用する場合、ここにチェックを入れます。事前にローカルディスクに画像データを保存しておく必要があります。 ズームレベルを表示する 画面左下に、現在表示している地理院タイルのズームレベルを表示します。 画像がない箇所に「No Data」と表示する 表示する画像がない場合、その箇所に「No Data」と表示します。 保存先のフォルダ （大容量で高速なドライブを設定してください） ディスクの容量チェックを行いませんので、空き容量が少ないドライブは指定しないでください。 ワークファイル保存時、絶対パスを使用する 保存先のフォルダ名をワークファイルのフォルダを基準にした「相対パス」ではなく、絶対パスで書き込みます。 地図は画面縮尺に合わせて画像が切り替わります。 画像を切り替える縮尺を変更することで、表示を速くしたり、画質を向上させたりできます。 この機能は、表示メニューの「表示項目の設定」で行います。 「地理院地図（空中写真2007〜）」を選択して「詳細」ボタンを押すと、画像切り替えのダイアログが表示されます。 スピード優先、画質優先、ユーザー設定のいずれかを選択します。 ユーザー設定を選んだ場合は、ズームレベル13〜18の値を設定することができます。 戻る