### 背景地図(B)

#### ラスタ地図を開く
位置情報のある地図・航空写真画像（経緯度座標系）
地理座標（緯度経度）に正規化処理されている画像を対象にします。 正規化画像は地図以外の余分な部分がなく、投影法やスキャニングによるゆがみがない長方形です。 画像のあるフォルダに画像位置合せにより作成された位置設定ファイル(*.imw)、またはワールドファイル（*.tifw、*.tfw、*.jpgw、*.jgw、*.pngw、*.pgw、*.bmpw、*.bpw]）が存在すれば適切な位置に表示されます。 また、位置設定ファイルやワールドファイルがない場合、ファイル名の始めの文字が１次メッシュコードまたは２次メッシュコードになっていれば、そのメッシュコードの位置（日本測地系）に表示されます。 度単位の緯度経度座標をもった「GeoTIFF」の画像ファイルも読み込みが可能です。（GeoTIFFとは、TIFFファイルに地理座標情報を付加したものです。） 戻る