### 背景地図(B)

#### 標高メッシュを閉じる

「標高メッシュを閉じる」ダイアログで閉じたい項目を選択します。

- 基盤地図情報　数値標高モデル　5mメッシュ
- 基盤地図情報　数値標高モデル　10mメッシュ
- 基盤地図情報　数値標高モデル　50mメッシュ
- 基盤地図情報　数値標高モデル　250mメッシュ
- 数値地図　CD-ROM版　2mメッシュ（標高）
- 数値地図　CD-ROM版　5mメッシュ（標高）
- 数値地図　CD-ROM版　50mメッシュ（標高）
- 数値地図　CD-ROM版　250mメッシュ（標高）
- 数値地図　CD-ROM版　1kmメッシュ（標高）
- 航空レーザ　LEM形式　0.5mメッシュ

標高メッシュの範囲が画面に表示されますので、マウスドラッグで、閉じる範囲を指定します。

- GeoTIFFファイル（標高データ）
- ASTER全球3次元地形データ（ASTER GDEM）

標高メッシュのリストが表示されますので、閉じたいデータを選択して「閉じる」ボタンを押します。
すべてのファイルを閉じたい場合は、[全て閉じる」を押します。

戻る