### 背景地図(B)

#### ラスタ地図を開く
位置情報のない地図・航空写真画像【要：画像位置合せ】
日本全国の航空写真が国土交通省の「国土情報ウェブマッピングシステム」のサイトで閲覧できます。必要な地域の画像を表示（解像度：50dpi, 100dpi, 400dpiから選択）した後、その画像上で右クリックして「名前をつけて画像を保存」を選択し、保存先のフォルダを指定して保存しておきます。（jpeg形式で保存しておくとよいでしょう） 自分で紙地図（白図、都市計画図、管内図、道路図、手持ちの地図等）をスキャニングして、背景地図として利用することができます。スキャニングしたデータは、保存先のフォルダを指定して保存しておきます。（読取解像度が細かすぎると表示に時間がかかります。150〜200dpi程度で良いでしょう） ただし、航空写真やスキャン地図の画像（サポートしているラスタデータの形式はJPEG、BMP、PNG、TIFFの４種類）は位置情報を持っていないため、「画像位置合せ」の機能を使って位置の設定を行います。 まず該当地域の位置情報を持つ背景地図データ（例：数値地図25000（空間データ基盤）や数値地図2500（空間データ基盤））をあらかじめ読み込んでおき、その後、航空写真画像やスキャン地図画像を読込み、「画像位置合せ」メニューにより位置情報を持った背景地図と地図画像を一致させ、位置設定情報を保存します。 次回から、［地図太郎で画像位置合せをした地図・航空写真画像］で読み込むと適切な位置に表示されます。 戻る