### 背景地図(B)

#### ベクタ地図を開く
AutoCAD DXF ファイル
DXFファイルを背景地図として読み込みます｡ 平面直角座標系で作成されたデータを対象とします。 背景地図として読み込めるエンティティタイプは、LINE、POLYLINE、LWPOLYLINE、TEXT、CIRCLE、ARCの６種類です。 寸法線など他のエンティティは読み込まれません。 「ファイル名で選択」の場合 読み込みたいファイルを選択すると、「DXFファイル」ダイアログが表示されます。 以下の設定を行い[OK]ボタンを押します。 作図単位を m、cm、mm の中から選択します。 世界測地系か日本測地系か選択します。 平面直角座標系の系番号を選択します。 ファイル名の先頭２文字が系番号を表す場合は、「ファイル名を優先する」にチェックを入れます。 これは系番号の設定より優先されます。 「図上で選択」の場合 DXFファイルがあるフォルダを指定します。 フォルダに存在するDXFファイルの範囲が表示されます。 マウスドラッグで、DXFファイルを読み込む範囲を指定します。 「図上で選択」ができるDXFファイルは以下のとおりです。 ファイル単位：国土基本図2500の1/4（東西1000m、南北750m） ファイル名：　国土基本図2500の名称の末尾に1〜4の番号を加えるたもの 座標：　　　　世界測地系のメートル単位 戻る