### ファイル(F)

#### ユーザレイヤを開く(O) 既存のユーザレイヤを開きます。 すでに存在するユーザレイヤを読み込みます。「ファイルの選択」ダイアログで、ユーザデータの存在するフォルダを参照し、該当するファイルを選択して[開く]ボタンを押します。読み込まれた時点でそのユーザレイヤが編集レイヤになります。 ユーザレイヤのファイル形式には、シェープファイルと地図太郎の２種類があります。 また地図太郎形式には、Generate形式（.gen）と地図太郎バイナリ形式（.czt）の２種類があります。 シェープファイル形式 地図太郎で扱うシェープファイルは、本来のシェープファイルとCsvファイル（地図太郎独自の属性情報）の４つのファイルで構成されます。 *.shp　図形データ *.shx　図形データのインデックス *.dbf　属性データ *.prj　座標系パラメータ *.csv　地図太郎独自の属性データ 注）座標形式は、経緯度（度単位）または、平面直角座標系（メートル単位）、国内のUTM座標系とします。 測地系は、世界測地系（日本測地系2011）とします。 Generate形式 図形データと属性データの２つのファイルで構成されます。 選択するときは図形データファイル名（*.gen）を指定します。 *.gen　図形データ *.csv　地図太郎独自の属性データ 地図太郎バイナリ形式 図形と属性が１つのファイルになっています。Generate形式に比べてファイルサイズが小さく、読み込みも高速です。

戻る