### 背景地図(B)

#### タイル地図を開く ローカルのタイル地図 ローカルマシンやローカルエリアネットワークにあるタイル地図を表示します。 作成できるレイヤ数は最大20です。 レイヤ名とタイル地図が格納されているフォルダ、画像ファイルの拡張子を設定します。 ズームレベルを表示する 画面左下に、現在表示しているタイル地図のズームレベルを表示します。 画像がない箇所に「No Data」と表示する 表示する画像がない場合、その箇所に「No Data」と表示します。 画像フォルダ タイル地図が格納されているフォルダを指定してください。 地図は画面縮尺に合わせて画像が切り替わります。 画像を切り替える縮尺を変更することで、表示を速くしたり、画質を向上させたりできます。 この機能は、表示メニューの「表示項目の設定」で行います。 レイヤ名を選択して「詳細」ボタンを押すと、画像切り替えのダイアログが表示されます。 スピード優先、画質優先、ユーザー設定のいずれかを選択します。 ユーザー設定を選んだ場合は、ズームレベル6〜18の値を設定することができます。 戻る