### 背景地図(B)

#### 標高メッシュを開く
国土地理院　数値地図　CD-ROM版　1kmメッシュ（標高）
数値地図 1kmメッシュ（標高）は、２万５千分１地形図に描かれている等高線をもとに作成された数値標高モデル（DEM)です。１次メッシュの区画をファイル単位としています｡ 数値地図 250mメッシュ(標高)のCD-ROMに同封されています。 1kmメッシュ（標高）では、２次メッシュを経度方向及び緯度方向に10等分して得られる格子の中心点の標高値を記録しています。 1kmメッシュ（平均標高）では、格子の中心点の周囲１６点（250mメッシュ相当)の標高値の平均値を記録しています。 数値地図 1kmメッシュ（標高）を読み込む手順 １． 数値地図 1kmメッシュファイルがあるフォルダを指定します。 ２． フォルダに存在する 1kmメッシュの範囲が画面に表示されます。 ３． マウスドラッグで、読み込む範囲を指定します。 あらかじめCD-ROMからハードディスクにデータをコピーしておくのが便利です。 戻る