### 背景地図(B)

#### タイル地図を開く 1/50万地図画像 1/50万地図画像を表示します。この地図は、東京カートグラフィック株式会社が作製した地図太郎用の地図画像です。 画像データを保存する サーバーからダウンロードした画像データをローカルディスクに保存します。 オフラインで使用する （保存した画像データだけを表示します） インターネットに接続できない環境で使用する場合、ここにチェックを入れます。事前にローカルディスクに画像データを保存しておく必要があります。 ズームレベルを表示する 画面左下に、現在表示している1/50万地図画像のズームレベルを表示します。 保存先のフォルダ （大容量で高速なドライブを設定してください） ディスクの容量チェックをしませんので、空き容量が少ないドライブは指定しないでください。 地図の種類 Aタイプ　（段彩・陰影あり、地名あり） Bタイプ　（段彩・陰影あり、地名なし） Cタイプ　（陰影あり、地名あり） Dタイプ　（陰影あり、地名なし） 地図は画面縮尺に合わせて画像が切り替わります。 画像を切り替える縮尺を変更することで、表示を速くしたり、画質を向上させたりできます。 この機能は、表示メニューの「表示項目の設定」で行います。 「1/50万地図画像」を選択して「詳細」ボタンを押すと、画像切り替えのダイアログが表示されます。 スピード優先、画質優先、ユーザー設定のいずれかを選択します。 ユーザー設定を選んだ場合は、ズームレベル6〜12の値を設定することができます。 戻る