### ファイル(F)

#### 背景地図を名前を付けて保存

「背景地図を名前を付けて保存」ダイアログで保存したい項目を選択します。

- 基盤地図情報　基本項目
- 基盤地図情報（縮尺レベル2500）
- 基盤地図情報（縮尺レベル25000）
- 基盤地図情報 5mメッシュ（標高）
- 基盤地図情報 10mメッシュ（標高）
- 基盤地図情報 50mメッシュ（標高）
- 基盤地図情報 250mメッシュ（標高）
- 数値地図 2mメッシュ（標高）
- 数値地図 5mメッシュ（標高）
- 数値地図 50mメッシュ（標高）
- 数値地図 250mメッシュ（標高）
- 数値地図 1kmメッシュ（標高）

地図太郎専用のファイルとしてデータを保存します。
元の基盤地図情報ファイルや数値地図ファイルに比べて３つの利点があります。

- 読み込みが速くなります。
- ファイルサイズが小さくなります。
- ファイルの数が１つになります。

基盤地図情報　基本項目および縮尺レベル2500と25000
拡張子は、（.czk）です。
現在読み込んでいるデータをレイヤ単位でファイルに保存します。
１つのファイルに複数の基盤地図情報ファイルが入っています。
基盤地図情報データだけでなく、表示の設定も含まれています。

標高メッシュ（基盤地図情報と数値地図）
拡張子は、（.cze）です。
現在読み込んでいるデータをレイヤ単位でファイルに保存します。
１つのファイルに複数の基盤地図情報（または数値地図）ファイルが入っています。
標高データだけでなく、段彩・陰影の設定も含まれています。

戻る